|  |
| --- |
| **CHECK LIST** |
| Código Serviço**6517 a 6519** | Descrição do Serviço**ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA - EVT** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Check in** |
| 1 | Requerimento de serviços de Engenharia (RSE) |  |
| 2 | Procuração, quando necessário |  |
| 3 | Cópia da Certidão de Diretrizes emitida pela SAAE (1) |  |
| 4 | Recolhimento da Taxa de Análise de Aprovação de Projetos |  |
| 5 | Memorial Descritivo do empreendimento (2) |  |
| 6 | Projeto Urbanístico (3) quando loteamentos, Hidráulico nos demais casos |  |
| 7 | Cópia atualizada do registro da área (4) |  |
| 8 | CD/DVD (5) |  |
| 9 | Autorizações, quando necessário |  |

**Observações:**

1. A Diretriz é válida por 1 (um) ano;
2. O Memorial Descritivo do Empreendimento deverá conter:

**Localização e vias de acesso** – Deve estar explícito a localização do empreendimento e vias de acesso, indicando seus nomes, número ou quilometragem oficial, suas orientações e direção (origem e destino);

**Vias de contorno** – Deve indicar seus nomes, tipo e estado da pavimentação e ligações principais.

**Estimativa da população** – Deve estar estimado a população que ocupará o empreendimento categorizando conforme o tipo de uso.

**Cursos de água** – Estar caracterizado os cursos de água internos e próximos ao empreendimento, indicando nome, área da bacia hidrográfica e enquadramento no Decreto Estadual nº 10.755/77 (CETESB);

**Zoneamento** – conforme Código de Urbanismo e Meio Ambiente (Lei CURMA – Lei Complementar n° 580/08);

**Área** – Conter área total do empreendimento (terreno) em m2;

1. Durante o processo de análise apresentar somente 1 (um) jogo para cada projeto ou sistema, montados separadamente, devidamente assinadas pelo proprietário e responsável técnico, com seus respectivos números de CREA e ART, sem rasuras ou colagens.

Os memoriais de cálculo deverão conter as mesmas assinaturas. As pranchas de desenhos deverão ser no tamanho A1, no máximo, dobradas em formato A4 e numeradas em ordem crescente, com indicação do número total de plantas.

O número do processo deve estar localizado no carimbo da prancha (próximo à assinatura do proprietário e responsável técnico do Projeto Urbanístico); PLANTA TOPOGRÁFICA PLANIALTIMÉTRICA COM PLANO URBANÍSTICO DO EMPREENDIMENTO E REFERÊNCIA DE NÍVEL (RN) AMARRADO AO SISTEMA DATUM SIRGAS 2000 NA ESCALA 1:1000.

1. Apresentar matrícula com data de emissão inferior a 180 dias.
2. Apresentar mídia digital contendo todos os arquivos em extensões editáveis (.docx, .xlsx, .dwg etc).